Код неисправности | Описание неисправности
В1033-13 | Указатели поворота налево – Обрыв цепи
Условия обнаружения | Выход управления указателями поворота налево (контакт "В4" ЦБКЭ) активен. Ток, измеренный в цепи к контакту "В4" ЦБКЭ (Выход. Указатели поворота налево) менее 2,625 А
Диагностический тест | Включить зажигание, включить / выключить левые указатели поворотов
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен указатель поворота
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, блок-фаре левой, фонарю заднему левому, боковому указателю поворота левому, зеркалу наружному левому. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, блок-фары левой, фонаря заднего левого, бокового указателя поворота левого, зеркала наружного левого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгуту проводов от блок-фары левой, фонаря заднего левого, бокового указателя поворота левого, зеркала наружного левого. С помощью мультиметра выполнить проверку обрыва (перегорания) ламп указателей левого поворота:

- между контактами "В2" и "В1" разъема блок-фары левой;

- между контактами "3" и "6" фонаря заднего левого;

- между контактами "2" и "1" бокового указателя поворота левого;

- между контактами "5" и "6" зеркала наружного левого.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "В" ЦБКЭ. Проверить целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- контакт "В4" колодки к ЦБКЭ – контакт "В2" колодки к блок-фаре левой;

- "масса" – контакт "В1" колодки к блок-фаре левой;

- контакт "В4" колодки к ЦБКЭ – контакт "3" колодки к фонарю заднему левому;

- "масса" – контакт "6" колодки к фонарю заднему левому;

- контакт "В4" колодки к ЦБКЭ – контакт "2" колодки к боковому указателю поворота левому;

- "масса" – контакт "1" колодки к боковому указателю поворота левому;

- контакт "В4" колодки к ЦБКЭ – контакт "5" колодки к зеркалу наружному левому;

- "масса" – контакт "6" колодки к зеркалу наружному левому.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2