Код Р0108

Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала

Код Р0108 заносится, если напряжение сигнала датчика ADMAP более 4,65 В.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р0108 в момент диагностики.

2 Проверяется исправность цепи заземления ДАД.

3 Проверяется исправность цепи входного сигнала ДАД.

Диагностическая информация

При обнаружении данной неисправности система перейдет в аварийный режим: расчет воздуха осуществляется по дублирующему алгоритму через положение дроссельной заслонки с учетом температурной коррекции.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана повреждением изоляции или жилы провода, замыканием на массу в цепи входного сигнала.

Необходимо убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДДТВ и в разъеме к контроллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера.

Код Р0108 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0108 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от ДДТВ. Пробником, соединенным с "+" АКБ, проверить контакт "1" колодки к ДДТВ. Горит ли лампа пробника? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Обрыв в цепи заземления ДАД от контакта "Х1/F 1" колодки к контроллеру до контакта "1" колодки к ДДТВ. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Отсоединить колодку Х1 жгута системы зажигания от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "Х1/С3" колодки жгута проводов на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.7В. Замыкание есть? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменить ДДТВ на заведомо исправный. Заносится ли код неисправности Р0108? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет | → | Неисправен ДДТВ. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |