№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
25 | U1044 | Отсутствие связи с МДВ | Включено зажигание | 5 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодку ХР3 от ЦБКЭ, отсоединить колодку от МДВ. Выполнить проверку обрыва и замыкания на массу в цепи шины LIN: - контакт "ХР3/8" колодки к ЦБКЭ – контакт "5" МДВ. Если обрыв или замыкание есть – неисправна цепь, если обрыва и замыкания нет – неисправен МДВ или ЦБКЭ.