Код неисправности | Описание неисправности
С0031-1D С0034-1D С0037-1D С003А-1D С0031-13

С0034-13

С0037-13

С003А-13

Цепь датчика скорости ПЛ колеса: замыкание в цепи

Цепь датчика скорости ПП колеса: замыкание в цепи

Цепь датчика скорости ЗЛ колеса: замыкание в цепи

Цепь датчика скорости ЗП колеса: замыкание в цепи

Цепь датчика скорости ПЛ колеса: разомкнутая цепь

Цепь датчика скорости ПП колеса: разомкнутая цепь

Цепь датчика скорости ЗЛ колеса: разомкнутая цепь

Цепь датчика скорости ЗП колеса: разомкнутая цепь

Условия обнаружения | Неисправность электрической цепи (обрыв, замыкание) датчика скорости колеса
Диагностический тест | Пробный выезд
Возможные причины | Неисправен ДСК или жгут проводов; Помехи в цепи или ЭБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДСК и ЭБУ. Осмотреть разъемы ДСК, ЭБУ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Проверить целостность электрических цепей сигнала и питания ДСК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3. Заменить ДСК на заведомо исправный или поменять местами два ДСК на одной оси. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить гидроагрегат и выполнить послеремонтные операции;

- нет – прежний ДСК был неисправен

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2