С1007 Скорость автомобиля

Диагностическое подтверждение | 81 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
86
Условия возникновения кода неисправности | 81 | Недопустимые данные
86 | Недопустимый сигнал
Тип диагностики | 81 | CAN мониторинг
86
Аварийный режим | 81 | Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
86
Проявление на автомобиле | 81 | Нет
86
Порядок диагностики | 81 86 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить диагностику АБС, устранить по соответствующим картам причины возникновения кодов неисправностей АБС и перейти к шагу 3. 3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение