Код неисправности | Описание неисправности
В1093-12 | Индикатор отключения подушки пассажира – замыкание цепи на борт-сеть
Условия обнаружения | Цепь индикатора замкнута на бортсеть в течение 3 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, БОС; Неисправен БОС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, БОС. Осмотреть разъемы БУСНПБ, БОС, колодки жгу-та на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от БОС. Включить зажигание.

Проверить, фиксируется ли код неисправности В1094-14?

- да – заменить БОС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – устранить замыкание цепи управления индикатором (цепи к контакту "13" БОС) на бортсеть и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции