Код неисправности | Описание неисправности
U0155-87 | Потеряна связь с КП - потеряно сообщение
Условия обнаружения | Сообщение комбинации приборов отсутствует в сети CAN
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между БУСНПБ и комбинацией приборов (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику комбинации приборов

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции