Код неисправности | Описание неисправности
B15А0-64 | Задний стеклоочиститель – сбой работы
Условия обнаружения | Неисправность в цепи стеклоочистителя заднего стекла
Диагностический тест | Включен режим работы заднего стеклоочистителя
Возможные причины | Неисправен стеклоочиститель заднего стекла или жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и стеклоочистителя заднего стекла. Осмотреть контакты стеклоочистителя заднего стекла, ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от стеклоочистителя заднего стекла. Включить зажигание. С помощью мультиметра измерить напряжение между контактами "2" и "3" колодки к стеклоочистителю заднего стекла (см. п.3.6 "Измерение напряжения на контактах жгута проводов"). Измеренное напряжение равно напряжению бортовой сети?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 4.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от разъема Р2 ЦБКЭ.

Проверить целостность электрической цепи и отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- между контактом "P 2/D 4" колодки к ЦБКЭ и контактом "1" колодки к стеклоочистителю заднего стекла;

- между контактом "P 2/D 5" колодки к ЦБКЭ и предохранителем F 15.

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции.

4 Выключить зажигание. Проверить исправность предохранителя F 15.

Проверить целостность электрической цепи и отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "2" колодки к стеклоочистителю заднего стекла и предохранителем F 15;

Проверить целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "3" колодки к стеклоочистителю заднего стекла и "массой".

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2