Код неисправности | Описание неисправности
В1011-13 | Аккумулятор – обрыв цепи
Условия обнаружения | Пропадание напряжения питания ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Повышенное сопротивление в цепи питания ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС, ненадежный контакт предохранителя в колодке; Внутренняя неисправность ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС – перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепи "массы" к контактам "А28", "А29" ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС;

- для автомобилей VESTA, XRAY, LARGUS, 4 x 4 - цепи питания к контактам "А1","А2" "А10" ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС;

- для автомобиля GRANTA - цепи питания к контактам "А1", "А10" ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1