Код неисправности | Описание неисправности
B1411-11 | Датчик аварийного давления масла – короткое замыкание на массу
Условия обнаружения | Обнаружено короткое замыкание на массу в цепи к датчику аварийного давления масла
Диагностический тест | Запустить двигатель и подождать не менее 30 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, датчика давления масла; Пониженное давление масла в двигателе; Неисправен датчик давления масла; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и датчика давления масла. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и датчика давления масла, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика давления масла. Запустить двигатель. Провести проверку замыкания контакта датчика давления масла на массу (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Замыкание присутствует?

- да –неисправен датчик давления масла или низкое давление масла в двигателе;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от комбинации приборов и датчика давления масла. Провести проверку замыкания контакта "А8" колодки жгута проводов комбинации приборов на массу (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Замыкание присутствует?

- да – устранить неисправность жгута проводов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.2