Код неисправности | Описание неисправности
В1010-13 | Привод замка багажника – Обрыв цепи
Условия обнаружения | Выход управления приводом замка багажника (контакт "С10" ЦБКЭ) активен. Ток, измеренный в цепи к контакту "С10" ЦБКЭ (Выход. Привод замка багажника) менее 1 А
Диагностический тест | Блокировать / разблокировать двери автомобиля нажатием кнопки выключателя привода замка багажника
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен привод замка багажника
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, привода замка багажника. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, привода замка багажника, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "С" ЦБКЭ. Отсоединить колодку жгута проводов от привода замка багажника. Проверить целостность электрической цепи между контактом "С10" колодки к ЦБКЭ и соответствующим контактом колодки к приводу замка багажника, и электрической цепи между "массой" и соответствующим контактом колодки к приводу замка багажника (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Измерить сопротивление моторедуктора между соответствующими контактами разъема привода замка багажника. Сопротивление в норме?

- да – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить привод замка багажника и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2