Код неисправности | Описание неисправности
U 1211-86 | Ошибка коммуникации с ESP: некорректный сигнал пробега
Условия обнаружения | Параметр CAN от АБС некорректный
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность АБС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции