Код неисправности | Описание неисправности
В1026-42 | Ошибка записи EEPROM
Условия обнаружения | Ошибка EEPROM
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Внутренняя неисправность БДФКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить автоматическое конфигурирование БДФКЭ в режиме "Функции".

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить БДФКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции