Код неисправности | Описание неисправности
B10 10-87 | Ошибка связи с КСУД – нет запроса
Условия обнаружения | Запрос по шине CAN к КСУД не получен в течении 1,5 секунды после включения зажигания
Диагностический Тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправность в системе КСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику КСУД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест.