Код неисправности | Описание неисправности
С 1608-43 | Неисправность EEPROM – ошибка специальной памяти
Условия обнаружения | Произошла ошибка при проведении ЭБУ внутреннего теста "чтение – запись" в ЭРПЗУ
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Сбой ЭРПЗУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей блока управления УЭРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить УЭРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции