Код неисправности | Описание неисправности
В102 1-1 6 | Низкое напряжение питания блока
Условия обнаружения | Напряжение на выводе "A7/A9" БДФКЭ менее 9В
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Аккумуляторная батарея разряжена; Неисправен предохранитель F40; Неисправен жгут проводов; Повышенное сопротивление в цепи питания БДФКЭ, ненадежный контакт предохранителя в колодке; Повышенное сопротивление в цепи "массы" БДФКЭ;

Внутренняя неисправность БДФКЭ

Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему "А" БДФКЭ. Осмотреть разъем "А" БДФКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить напряжение аккумуляторной батареи и цепь генератора.

3 Выключить зажигание. Извлечь предохранитель F40. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "А" БДФКЭ. Проверить целостность предохранителя F40. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "А7/А9" колодки к БДФКЭ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность электрической цепи между контактом "А7/А9" колодки к БДФКЭ и предохранителем F40, и электрической цепи между контактом "А5" колодки к БДФКЭ и "массой" (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БДФКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции