Код неисправности | Описание неисправности
B120 F-16 | Бортовая сеть – напряжение в цепи ниже порога
Условия обнаружения | Напряжение питания ЦБКЭ ниже минимального рабочего напряжения (минимальное напряжение питания 9,9 В ± 0,1 В)
Диагностический тест | Зажигание включено, двигатель работает
Возможные причины | Неисправность бортовой сети электропитания, неисправен генератор; Аккумуляторная батарея разряжена; Повышенное сопротивление в цепи питания ЦБКЭ, ненадежный контакт предохранителей в колодках; Повышенное сопротивление в цепи "массы" ЦБКЭ, не затянуты клеммы заземления;

Внутренняя неисправность ЦБКЭ

Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепь "массы" к контакту "Р1/С8" ЦБКЭ;

- цепь питания к контакту "Р1/С9" ЦБКЭ;

- цепь предохранителя F52 (7,5 А)

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2