Код неисправности | Описание неисправности
В1686 | Нет сигнала датчика скорости – CAN
Условия обнаружения | Нет сигнала от датчика по шине CAN
Диагностический тест | Включен режим "AUTO" климатической системы
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность АБС
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между контроллером САУКУ и АБС (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.