Код неисправности | Описание неисправности
В1 103-1 1 | Выключатель подушки безопасности пассажира - замыкание на массу
Условия обнаружения | Цепь выключателя подушки безопасности пассажира замкнута на массу в течение 4 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, выключателя подушки безопасности пассажира; Неисправен выключатель подушки безопасности пассажира (ВПБП)
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, ВПБП. Осмотреть разъемы БУСНПБ, ВПБП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от ВПБП. Включить зажигание.

Проверить, фиксируется ли код неисправности В1103-15?

- да – заменить выключатель подушки безопасности пассажира и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от БУСНПБ.

Проверить отсутствие замыкания цепи на массу на контакте "A 48" колодки к БУСНПБ (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции