№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
5 | B1010 | Обрыв в цепи управления моторедуктором багажника | Подано управляющее напряжение на моторедуктор замка багажника (открывание багажника от кнопки в салоне или с ПДУ) | 5 | 10
Диагностика (для а/м LADA GRANTA) 1 Отсоединить колодку от моторедуктора блокировки багажника. Выполнить проверку обрыва в обмотке моторедуктора между контактами "3" и "4" разъема моторедуктора. Если обрыв есть – неисправен моторедуктор, если обрыва нет – выполнить проверку 2.

2 Отсоединить колодку ХР3 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:

- контакт "ХР3/10" колодки к ЦБКЭ – контакт "4" колодки к электродвигателю блокировки багажника;

- "масса" – контакт "3" колодки к электродвигателю блокировки багажника.

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.