P060 А Контроллер, ошибка модуля мониторинга

Диагностическое подтверждение | 48 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 48 | Сбой мониторинга программного обеспечения
Тип диагностики | 48 | Мониторинг перезагрузки
Аварийный режим | 48 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 48 | Постоянный сброс: автомобиль обездвижен из-за сбоя системы; Однократный сброс во время переключения передач: автомобиль останавливается и после инициализации системы снова возможно вождение; Однократный сброс во время движения: только краткосрочное проявление
Порядок диагностики | 48 | 1 Проверить наличие других кодов неисправностей в памяти КУРКП. Коды неисправностей присутствуют? - да – выполнить в первую очередь диагностику этих кодов неисправностей и перейти к шагу 5; - нет – перейти к шагу 2. 2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 5.

3 Перепрограммировать КУРКП до последней доступной версии ПО, если это возможно.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 5.

4 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение