Код неисправности | Описание неисправности
U3003-09 | Ошибка напряжения АКБ – напряжение в цепи выше порогового значения
Условия обнаружения | Напряжение питания ЭГУРУ выше максимального рабочего напряжения (U пит > 18,2 В)
Диагностический тест | Запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу и повышенных оборотах холостого хода
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

2 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

3 П роверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания ЭБУ ЭГУРУ по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг".

Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора превышают диапазон рабочего напряжения ЭГУРУ (U пит > 18,2 В), заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции