Код неисправности | Описание неисправности
В 2600-17 | Цепь питания - Напряжение выше допустимого
B2601-17 | ЭБУ Шлюз - Напряжение выше допустимого
Условия обнаружения | Напряжение питания БУСНПБ более 16,5 В
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему CAN-шлюза. Осмотреть разъем CAN-шлюза, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

4 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

5 П роверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания CAN-шлюза по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг сигналов".

Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора более 16 В, заменить CAN-шлюза и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены CAN-шлюза выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции