Код неисправности | Описание неисправности
U 2160-83 | CAN коммуникация с ЦБКЭ – Неверный расчет значения сигнала защиты. Кадр был обработан с неверным расчетом защиты
Условия обнаружения | Зажигание включено. Кадр CAN отсутствует более 2 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУИ, выполнить диагностику ЦБКЭ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУИ выполнить процедуры по п.2