Код неисправности | Описание неисправности
B205 2-98 | Функция ESCL – перегрев компонента или системы
Условия обнаружения | Обнаружены сбои последовательности подачи питания ESCL, потому что активирована тепловая защита
Диагностический тест | Скорость автомобиля равна нулю. Выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, включить зажигание
Возможные причины | Сбои компонента
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выключить зажигание и не выполнять никаких действий с автомобилем в течение 3 минут. Проверить правильность и надежность установки ESCL. Устранить обнаруженные неисправности и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4