№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
31 | В1050 | Низкое напряжение бортсети | Двигатель работает | 3 | 10
Диагностика Данный код неисправности заносится, если напряжение питания ЦБКЭ < 10 В. 1 Проверить надежность присоединения клемм к АКБ. Запустить двигатель. Выполнить проверку напряжения питания на клеммах АКБ. Если напряжение питания на клеммах АКБ < 10 В – проверить работу генератора, если нет – выполнить проверку 2.

2 Отсоединить колодки от ЦБКЭ. Выполнить проверку напряжения питания на контактах "ХР1/14", "ХР2/3", "ХР2/9", "ХР2/10" относительно контактов "ХР3/9", "ХР4/7" колодок к ЦБКЭ.

Если напряжение на контактах равно напряжению на клеммах АКБ – неисправен ЦБКЭ, если нет – выполнить проверку цепей питания ЦБКЭ.