Код неисправности | Описание неисправности
B1413-55 | Ошибка конфигурации – не сконфигурировано
Условия обнаружения | Обнаружена ошибка конфигурации комбинации приборов
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Не сконфигурирована комбинация приборов; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру автоматического конфигурирования комбинации приборов см. п.2.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.2