Код неисправности | Описание неисправности
С0121 | Неисправность цепи реле клапанов
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность реле клапана ЭБУ
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Повышенное сопротивление в цепи питания ГА, ненадежный контакт предохранителей в колодках; Повышенное сопротивление в цепи "массы" ГА, не затянуты клеммы заземления; Неисправность реле клапана ЭБУ ГА
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепи "массы" к контакту "38" гидроагрегата;

- цепи питания к контакту "25" гидроагрегата.

2 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2