Р1740 Неисправность КПП в положении N

Диагностическое подтверждение | 71 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
77
Условия возникновения кода неисправности | 71 | Подклинивание актюатора (отсутствие перемещения при подаче питания на компонент)
77 | Заданное положение актюатора не достигнуто
Тип диагностики | 71 | Входной мониторинг
77
Аварийный режим | 71 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
77 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Запуск возможен на всех передачах. Запуск возможен даже при включенной 3-й, 4-й или 5-й передаче => Очень медленное закрытие сцепления при запуске
Проявление на автомобиле | 71 | Увеличено время переключения передач
77 | Запуск возможен на всех передачах
Порядок диагностики | 71 | 1 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить процедуру обучения коробки передач (см. п.2.2.1). Код неисправности присутствует в памяти КУРКП? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 4. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, целостность электрических цепей на участке жгута проводов между АВП и разъемом "ХР2" КУРКП. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить методику проверки АВП (см. п.3.6.1). По результату проверки АВП заменить?

- да – после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.6.2) и перейти к шагу 4;

- нет – возможно затруднено переключение передач в коробке, устранить механическую неисправность в коробке передач в соответствии с действующей документацией и перейти к шагу 4;

4 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

77 | 1 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить процедуру обучения коробки передач (см. п.2.2.1). Код неисправности присутствует в памяти КУРКП? - да – устранить механическую неисправность в коробке передач в соответствии с действующей документацией и перейти к шагу 2;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение