Код неисправности | Описание неисправности
B0001-09 | Передняя подушка безопасности водителя – отказ компонента
Условия обнаружения | БУСНПБ определил отказ МНПБВ
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправность МНПБВ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУСНПБ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить МНПБВ и выполнить послеремонтные операции.

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции