Код неисправности | Описание неисправности
С1131-85 | Среднее положение руля, угол не откалиброван - не настроен
Условия обнаружения | Вращение более допустимого угла, потеря калибровки
Диагностический тест | Выполнить пробный выезд
Возможные причины | Не откалиброван ДПР
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру калибровки нулевого положения датчика положения руля и выполнить послеремонтные операции.

Код неисправности появляется повторно?

- нет – выполнить послеремонтные операции;

- да - заменить УЭРУ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции