Код неисправности | Описание неисправности
В1096-12 | Выход сигнала о аварии - ENS - Цепь закорочена на +АКБ
Условия обнаружения | Цепь сигнала ENS замкнута на бортсеть в течение 3 секунд
Диагностический тест | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС. Осмотреть разъемы БУСНПБ, ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС. Включить зажигание.

Проверить, фиксируется ли код неисправности В1095-14?

- да – заменить ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – устранить замыкание цепи сигнала ENS (цепи к контакту "21" ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС) на бортсеть и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить операции в соответствии с п.1 ТИ12119