Код неисправности | Описание неисправности
U 1201-86 | Ошибка коммуникации с ESС: некорректный сигнал скорости
Условия обнаружения | Параметр CAN от ESС некорректный в течение 1 с
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность ESС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику ESС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены переключателя EDL выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции