Код неисправности | Описание неисправности
В1040-12 | Реле ближнего света фар – Замыкание цепи на источник питания
Условия обнаружения | Выход управления реле ближнего света фар (контакт "А19" ЦБКЭ) активен. Короткое замыкание на источник питания в электрической цепи к контакту "А19" ЦБКЭ (Выход. Реле ближнего света фар)
Диагностический тест | Зажигание включено. Включен ближний свет фар
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправно реле ближнего света фар
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и реле ближнего света фар. Осмотреть контакты реле ближнего света фар, разъемы ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "А19" ЦБКЭ и контактом "86" колодки к реле ближнего света фар.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить реле ближнего света фар и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2