173 – фонарь задний левый;

176 – фара противотуманная правая;

177 – фара противотуманная левая;

209 – переключатель подрулевой светотехники слаботочный (левый);

2202 – БКЭД (ЕММ)

Код неисправности | Описание неисправности
В121А-15 | Передняя левая противотуманная фара – обрыв цепи или короткое замыкание на +12В
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "Р2-В1" БКЭД замкнута на +12В или обрыв цепи
Диагностический тест | Включены ПТФ
Возможные причины | Неисправна лампа левой ПТФ; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, левой ПТФ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, левой ПТФ. Осмотреть разъемы БКЭД, левой ПТФ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "Р2" БКЭД. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "Р2-В1" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от левой ПТФ. Проверить исправность лампы левой ПТФ. Проверить целостность электрической цепи между контактом "Р2-В1" колодки к БКЭД и контактом "1" колодки к левой ПТФ, и электрической цепи между контактом "2" колодки к левой ПТФ и "массой" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции