P0863 Контроллер АКП, цепь связи неисправна
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
Определяется во время первичной диагностики регистратора CAN в КУАКП | - | Сигнализатор не включается | Неисправен контроллер АКП
Порядок диагностики по коду Р0863
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка кода неисправности Стереть код неисправности. Запустить двигатель. Проверить коды неисправностей | Заносится ли код Р0863? | Заменить КУАКП | -