Код неисправности | Описание неисправности
С0062-54 | Датчик продольного ускорения: отсутствие калибровки
Условия обнаружения | Энергонезависимая память хранит информацию о каждом датчике, если выполнена его калибровка. Если калибровка датчика не выполнена, заносится соответствующий код неисправности
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Сбой калибровки датчика продольного ускорения; Внутренняя неисправность ЭБУ ГА
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Выполнить калибровку датчика продольного ускорения (см. п.3.3 "Режим "Тест функций"). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2