Код неисправности | Описание неисправности
B1501-11 | Ошибка цепи питания датчиков СП – замыкание на массу
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила замыкание на массу в цепи питания датчиков СП
Диагностический тест | Включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, датчиков СП; Неисправность датчиков СП; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и датчика температуры окружающей среды. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и датчиков СП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёма комбинации приборов и разъёмов датчиков СП. Проверить отсутствие замыкания на "массу" на контакте "А9" колодки к комбинации приборов (см. п.4.6. "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену датчиков СП. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить неисправные датчики СП и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.3