Код неисправности | Описание неисправности
Р0741 | Соленоид блокировочной муфты гидротрансформатора (L/U) – функциональная неисправность
Условия обнаружения | В течение ≥ 30 с скорость скольжения блокировочной муфты гидротрансформатора ≥ (40 + частота вращения выходного вала / 2) об/мин при следующих условиях диагностики: - давление блокировки > 0,2 МПа; - при выполнении команды блокировки; - напряжение питания на контакте "M 1" контроллера БСТ равно (10 ÷ 16) В
Сигнализатор неисправности | Включается через 3 "драйв-цикла" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Выполнить "драйв-цикл"
Аварийный режим | Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена; Управление крутящим моментом двигателя ограничено; Управление переключением передач при движении на подъеме запрещено; Работа ESC запрещена; Управление холостым ходом запрещено
Возможные причины | Неисправен ЭК блокировочной муфты гидротрансформатора
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему контроллера БСТ и разъему блока клапанов управления БСТ. Осмотреть разъем контроллера БСТ и разъем блока клапанов управления БСТ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выполнить проверку давления в магистрали в соответствии с п.3.6 данной инструкции.

Давление в норме?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – заменить неисправный узел и выполнить послеремонтные операции.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема блока клапанов управления БСТ. С помощью мультиметра проверить сопротивление ЭК блокировочной муфты гидротрансформатора между контактом "8" разъема блока клапанов управления БСТ и "массой".

Сопротивление ЭК должно быть в пределах:

- при температуре трансмиссионной жидкости 20 °C – ~ 6,1 Ом;

- при температуре трансмиссионной жидкости 50 °C – ~ 6,9 Ом;

- при температуре трансмиссионной жидкости 80 °C – ~ 7,7 Ом.

Сопротивление ЭК соответствует указанным требованиям?

- да – проверить исправность контакта "8" колодки жгута проводов к БСТ, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный узел и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции