Р0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Диагностическое подтверждение | 85 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
86
Условия возникновения кода неисправности | 85 | Сигнал выше допустимого диапазона
86 | Недопустимый сигнал
Тип диагностики | 85 | CAN мониторинг
86
Аварийный режим | 85 | Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
86
Проявление на автомобиле | 85 | Нет
86
Порядок диагностики | 85 86 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить диагностику ЭСУД, устранить по соответствующим картам причины возникновения кодов неисправностей ЭСУД и перейти к шагу 3. 3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение