P160C – Внутренняя ошибка контроллера СУД

Код неисправности | 160C
Internal Engine Control Module Error
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
04 | Нет специфического подтипа
Условия обнаружения (готовность)
04 | Постоянно
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
04 | Аппаратная диагностика | 100 мс | 100 мс
Параметры
Режим двигателя
Дополнительная информация FD 42 - небезопасные данные носитель 1
Дополнительная информация FD 43 - безопасные данные главный процессор
Дополнительная информация FD 4 D - небезопасные данные носитель 2
Дополнительная информация FD 4 E - безопасные данные процессор безопасности
Диагностическое подтверждение | 04 | Зажигание включено
Приоритет | нет
Возможные причины | Внутренняя неисправность КСУД
Порядок диагностики | 04 | 1 Осмотреть клеммы проводов аккумуляторной батареи на надежность крепления и отсутствие окисления. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 2. 2 Проверить наличие кодов неисправностей Р0130, Р0136, Р0420, Р0217, Р0226. Коды неисправности присутствуют в памяти КСУД?

- да – запомнить присутствующие коды (для выполнения последующего драйв-теста) и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить коды неисправности из памяти КСУД. Выключить зажигание на время до отключения главного реле. Включить зажигание. Код Р160С присутствует в памяти КСУД?

- да – заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Запустить двигатель, подождать 1 минуту и проверить наличие кодов неисправностей. Коды неисправностей присутствуют в памяти КСУД?

- да – выполнить проверки по соответствующим картам и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Если при выполнении шага 2 были обнаружены коды неисправностей Р0130, Р0136, Р0420, Р0217, Р0226 выполнить драйв-тест не менее 15 минут с различной скоростью движения автомобиля от 0 до 50 км/ч. После этого при наличии кодов неисправностей выполнить проверки по соответствующим картам

Послеремонтные операции | В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, процедуру программирования функции измерения крутящего момента, см. п.2