Р0919 Ошибка переключения передачи

Диагностическое подтверждение | 77 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 77 | Передача не остается включенной временно
Тип диагностики | 77 | Распознавание механической неисправности
Аварийный режим | 77 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 77 | Сигнализатор диагностики АМТ активен
Порядок диагностики | 77 | 1 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить процедуру обучения коробки передач (см. п.2.2.1). Код неисправности присутствует в памяти КУРКП? - да – устранить механическую неисправность в коробке передач в соответствии с действующей документацией и перейти к шагу 2;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение