U 1000 Шина CAN, цепь неисправна
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 2 с КУАКП не передает сигнал | - | Сигнализатор не включается | Неисправен КУАКП
Порядок диагностики по коду U 1000
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка кода неисправности Стереть код неисправности. Запустить двигатель. Проверить коды неисправностей | Заносится ли код U 1000? | Заменить КУАКП | -