Код неисправности | Описание неисправности
В1233 | Цепь потенциометра ДТВС замкнута на массу
Условия обнаружения | Цепь потенциометра замкнута на "массу"
Диагностический тест | Включен режим "AUTO" климатической системы
Возможные причины | Неисправен контроллер САУКУ;
Порядок диагностики | 1 Выполнить программный сброс контроллера САУКУ в режиме "Функции; Сброс внутренних параметров ЭБУ", см. п.2.3 данной инструкции. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить контроллер САУКУ и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.