Код неисправности | Описание неисправности
В1017-97 | ЦБКЭ – Работа компонента или системы затруднена, или заблокирована (сбои компонентов). Ошибка ОС
Условия обнаружения | Какой-то уровень программного обеспечения выполняется слишком часто или слишком редко; ИЛИ Некоторая последовательность программного обеспечения выполняется в неправильном порядке
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УБКЭ выполнить процедуры по п.2