Код неисправности | Описание неисправности
С114 4-1C | Сбой подачи питания - напряжение в цепи выходит за пределы допустимого диапазона
Условия обнаружения | Защита по превышению тока потребления ИП Com
Диагностический тест | Выполнить пробный выезд
Возможные причины | Перегрев ИП из-за превышения тока потребления
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить УЭРУ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции