Код неисправности | Описание неисправности
U 1000-0 С | Неисправность шины CAN
Условия обнаружения | ЭБУ определил неисправность шины CAN
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN (жгута проводов)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему В ЭГУРУ. Осмотреть разъем В ЭГУРУ, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "В1" и "В2" ЭГУРУ. Проверить отсутствие короткого замыкания между цепями к контактам "В1" и "В2" ЭГУРУ, отсутствие замыкания указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции