Код неисправности | Описание неисправности
В1023-11 | Общая бортовая линия – Замыкание цепи на "массу"
Условия обнаружения | Или Выход управления электростеклоподъемником передней левой двери (контакт "D 3" ЦБКЭ) активен; Или Выход управления электростеклоподъемником задней левой двери (контакт "D 5" ЦБКЭ) активен; Или Выход управления электростеклоподъемником передней правой двери (контакт "D 4" ЦБКЭ) активен;

Или Выход управления электростеклоподъемником задней правой двери (контакт "D 6" ЦБКЭ) активен;

Или Выход управления моторедукторами замков дверей пассажиров (контакт "D 8" ЦБКЭ) активен;

Или Выход управления моторедуктором замка двери водителя (контакт "D 2" ЦБКЭ) активен.

Ток, измеренный в цепи к контакту "D 10" ЦБКЭ (Выход. Общий "левого борта"), или, в цепи к контакту "D 9" ЦБКЭ (Выход. Общий "правого борта") более 20 А

Диагностический тест | Включить зажигание, блокировать / разблокировать двери автомобиля нажатием кнопки центральной блокировки на МДВ, управлять стеклоподъемниками
Возможные причины | Неисправен жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, стеклоподъемников, моторедукторов замков дверей, зеркал наружных. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, стеклоподъемников, моторедукторов замков дверей, зеркал наружных, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "D" ЦБКЭ. Отсоединить колодки жгута проводов от стеклоподъемников, моторедукторов замков дверей, зеркал наружных. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- к контакту "D 10" колодки к ЦБКЭ;

- к контакту "D 9" колодки к ЦБКЭ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2