Код Р0617

Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р0617 заносится если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила на выходе замыкание на источник питания.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Определяется наличие замыкания на источник питания цепи управления доп. реле стартера.

3 Проверяется исправность доп. реле стартера.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер доп. реле стартера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Причиной возникновения кода может быть неправильное подключение сигнализации.

Управлять включением доп. реле стартера можно с помощью диагностического прибора в режиме "Актюаторы – Управление выходом реле стартера".

Код Р0617 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать на диагностическом приборе режим: "Выбор кодов неисправности". Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0617 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Снять доп. реле стартера. Включить зажигание. Провести проверку замыкания контакта "86" колодки жгута к реле стартера на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", п.2.6В. Замыкание есть? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Неисправен жгут проводов или контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Заменить доп. реле стартера на заведомо исправное. Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправно доп. реле стартера. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен контроллер. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.