Код неисправности | Описание неисправности
Р0845 | Датчик вторичного давления неисправен
Условия обнаружения | 1 В течение ≥ 5 с напряжение датчика вторичного давления U ≥ 4,7 В при следующих условиях диагностики: - температура трансмиссионной жидкости > -20 °C; - целевое вторичное давление (фактическое вторичное давление) ≤ 5,7 МПа; - напряжение питания на контакте "M 1" контроллера БСТ равно (10 ÷ 16) В.

2 В течение ≥ 5 с напряжение датчика вторичного давления U ≤ 0,09 В при следующих условиях диагностики:

- температура трансмиссионной жидкости > -20 °C;

- напряжение питания на контакте "M 1" контроллера БСТ равно (10 ÷ 16) В

Сигнализатор неисправности | Включается через 3 "драйв-цикла" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Выполнить "драйв-цикл"
Аварийный режим | Управление обратной связью по вторичному давлению запрещено; Управление переключением передач при движении на подъеме запрещено; Работа ESC запрещена; Управление холостым ходом запрещено
Возможные причины | Неисправен жгут проводов (обрыв или замыкание в цепи датчика вторичного давления); Неисправен датчик вторичного давления
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему контроллера БСТ и разъему блока клапанов управления БСТ. Осмотреть разъем контроллера БСТ и разъем блока клапанов управления БСТ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема блока клапанов управления БСТ. Включить зажигание. Измерить напряжение между "массой" и контактом "22" колодки жгута к блоку клапанов управления БСТ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

U = около 5 В?

- нет – устранить неисправность в цепи питания датчиков и выполнить послеремонтные операции;

- да – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема контроллера БСТ.

Проверить отсутствие короткого замыкания между контактом "F 3" колодки жгута к контроллеру БСТ и другими контактами колодки жгута к контроллеру БСТ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "18" колодки жгута к блоку клапанов управления БСТ и контактом "A 3" колодки жгута к контроллеру БСТ;

- между контактом "14" колодки жгута к блоку клапанов управления БСТ и контактом "F 3" колодки жгута к контроллеру БСТ;

- между контактом "22" колодки жгута к блоку клапанов управления БСТ и контактом "F 2" колодки жгута к контроллеру БСТ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контактах "F 3" и "F 2" колодки жгута к контроллеру БСТ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Присоединить колодки жгута проводов к разъему контроллера БСТ и разъему блока клапанов управления БСТ.

Проверить напряжение сигнала датчика вторичного давления при следующих условиях:

- РВП в положении "N";

- двигатель работает на холостом ходу.

U = (0,88 ÷ 0,92) В?

- да – проверить исправность контактов "A 3", "F 3", "F 2" разъема контроллера БСТ, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный узел (блок клапанов управления) и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции